<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="2022年晨苑幼儿园暑期维修工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="南通市崇川区政府投资项目建设中心、南通市崇川区教育体育局、江苏省南通师范学校第一附属小学" Zxr="江苏方桂圆工程项目管理有限公司" ZbrDb="X" ZxrDb="X" Bzr="X" Fhr="X" BzTime="2022-06-10" FhTime="2022-06-10" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="2022年晨苑幼儿园暑期维修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="室内外装饰" Zylb="7" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="8507b33e49fe43c28041569e545a2b47" MachineKey="B4-2E-99-0B-91-D4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.8" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.67" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="一楼及二楼走廊" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011207001001" Mc="护墙板墙面" Xmtz="1、木龙骨（符合现场要求）刷防火涂料两遍&#xD;&#xA;2、墙面基层板，18mm阻燃板&#xD;&#xA;3、洞洞板：1.0冷轧钢板+0.2喷塑，规格1.2*0.45米（颜色由甲方确定），墙裙上压成品压条收口&#xD;&#xA;4、具体做法详见节点图" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="35.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011605001001" Mc="平面块料拆除" Xmtz="1、拆原有地砖及结合层&#xD;&#xA;2、建筑垃圾外运" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="164.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011606001001" Mc="PVC地胶拆除" Xmtz="1、原PVC地面拆除&#xD;&#xA;2、建筑垃圾外运" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="110" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011103003001" Mc="PVC地面" Xmtz="1、新增3.0厚同质透心PVC地胶(耐磨层不小0.5mm，含楼梯处）&#xD;&#xA;2、含自流平，踏步不锈钢收边条&#xD;&#xA;3、基层破损的用1：2水泥砂浆补平&#xD;&#xA;4、展开面积" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="150" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、600*600防滑地砖&#xD;&#xA;2、30厚干硬性水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、基层破损的用1：2水泥砂浆补平" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="160" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011605002001" Mc="立面块料拆除" Xmtz="1、阳台栏板内侧原瓷砖墙面拆除&#xD;&#xA;2、垃圾外运" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="46.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、300*600瓷片&#xD;&#xA;2、水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、基层破损的用1：2水泥砂浆补平" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="46.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="011108003001" Mc="块料零星项目" Xmtz="1、20mm厚黑金沙门槛石&#xD;&#xA;2、30厚干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="4.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011407002001" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="1、原天棚面涂料铲除、垃圾外运&#xD;&#xA;2、重刷乳胶漆二底二面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="110" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="011608002001" Mc="铲除涂料面" Xmtz="1、铲除原墙面乳胶漆&#xD;&#xA;2、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按铲除部位的面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按铲除部位的延长米计算" Dw="m2" Sl="174.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="011406001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、清扫刮腻子两道，磨平&#xD;&#xA;2、涂封底涂料一道&#xD;&#xA;3、刷无机乳胶漆一底二面&#xD;&#xA;4、墙面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="174.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="011406001002" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、清扫刮腻子两道，磨平&#xD;&#xA;2、涂封底涂料一道&#xD;&#xA;3、刷无机乳胶漆一底二面&#xD;&#xA;4、瓷砖面喷" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、1mm厚304不锈钢踢脚线&#xD;&#xA;2、高度：H=80mm&#xD;&#xA;3、楼梯间" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m2" Sl="2.92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="门厅" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="011601001001" Mc="砖砌体拆除" Xmtz="1、原门厅墙体部分拆除&#xD;&#xA;2、敲墙体前需对原圈梁、砼梁、楼板进行可靠的支撑，采用脚手架钢管支撑原梁底，并顶紧&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="m3" Sl="6.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010401004001" Mc="多孔砖墙" Xmtz="1、门洞处零星砖砌体，M5砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、新砌墙体内侧面20厚水泥砂浆粉饰" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="33.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="011610002001" Mc="原有移门拆除" Xmtz="1、原有移门拆除&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="011610002002" Mc="原有门拆除" Xmtz="1、原有门拆除&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="011610002003" Mc="原有窗拆除" Xmtz="1、原有窗拆除&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011606001002" Mc="原地板拆除" Xmtz="1、原复合地板拆除及龙骨&#xD;&#xA;2、建筑垃圾外运" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="23.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、复杂型石膏板吊顶&#xD;&#xA;2、9.5mm单层纸面石膏板，镀锌轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、∅8吊筋&#xD;&#xA;4、腻子二遍乳胶漆二遍" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011304001001" Mc="灯带（槽）" Xmtz="1、9.5mm单层纸面石膏板&#xD;&#xA;2、基层板&#xD;&#xA;3、腻子二遍乳胶漆二遍" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m" Sl="33.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011407002002" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="1、原天棚面涂料铲除&#xD;&#xA;2、腻子二遍乳胶漆二遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="12.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="011102003002" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、600*600防滑地砖&#xD;&#xA;2、30厚干硬性水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;3、基层破损的用1：2水泥砂浆补平" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="23.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011108003002" Mc="块料零星项目" Xmtz="1、20mm厚黑金沙门槛石&#xD;&#xA;2、30厚干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010808001001" Mc="木门窗套" Xmtz="1、50mm宽木纹实木门套&#xD;&#xA;2、含龙骨及基层板&#xD;&#xA;3、双门造型门套，异形定制" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按设计图示中心以延长米计算" Dw="m" Sl="22.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="010808001002" Mc="木门窗套" Xmtz="1、50mm宽浅咖啡色木门套&#xD;&#xA;2、含龙骨及基层板" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按设计图示中心以延长米计算" Dw="m" Sl="7.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011105006002" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、1mm厚304不锈钢踢脚线&#xD;&#xA;2、高度：H=80mm&#xD;&#xA;3、含基层板" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m2" Sl="0.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、木龙骨&#xD;&#xA;2、墙面基层板&#xD;&#xA;3、石膏板墙面&#xD;&#xA;4、刷无机乳胶漆一底二度" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="40.38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="011207001003" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、木纹烤漆板&#xD;&#xA;2、含40*80mm木纹烤漆板收边&#xD;&#xA;3、门厅新增造型墙面" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="10.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="011501019001" Mc="成品定制书架" Xmtz="1、20mm成品实木家具板，进深300mm&#xD;&#xA;2、尺寸详见施工图纸&#xD;&#xA;3、清单工程量为垂直投影面积&#xD;&#xA;4、含软包、烤漆板等&#xD;&#xA;5、详见图纸E02/建饰施10" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="21.12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="010606013001" Mc="型钢框托梁加固" Xmtz="1、L50*5角钢、L25*3缀条加固门洞边框&#xD;&#xA;2、-40*4缀板@500以M10锚栓锚于墙内" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.115" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="010516001001" Mc="螺栓" Xmtz="1、螺栓种类;普通螺栓&#xD;&#xA;2、规格：M10" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="个" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="多功能厅" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、复杂型石膏板吊顶&#xD;&#xA;2、9.5mm单层纸面石膏板，轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、∅8吊筋&#xD;&#xA;4、腻子二遍乳胶漆二遍" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="9.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="011302001003" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、简单型石膏板吊顶&#xD;&#xA;2、9.5mm单层纸面石膏板，轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、乳胶漆二底二面" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="23.19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="011304001002" Mc="灯带（槽）" Xmtz="1、9.5mm单层纸面石膏板&#xD;&#xA;2、基层板&#xD;&#xA;3、乳胶漆二底二面" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m" Sl="14.39" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="011407002003" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="1、原天棚涂料铲除&#xD;&#xA;2、重刷乳胶漆二底二面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="011610002004" Mc="原有门拆除" Xmtz="1、原有门拆除&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="010802001001" Mc="铝合金子母门" Xmtz="1、新增60系列铝合金子母门，样式由业主选定&#xD;&#xA;2、玻璃为6mm钢化玻璃&#xD;&#xA;3、含制作安装及五金配件等，详见施工图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="3.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="011606001003" Mc="原地板拆除" Xmtz="1、原复合地板及龙骨拆除" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="46.73" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="011104002001" Mc="新增实木复合地板" Xmtz="1、新增15厚实木复合地板&#xD;&#xA;2、基层板+木龙骨&#xD;&#xA;3、防腐防蚁处理" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="46.73" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="011605001002" Mc="平面块料拆除" Xmtz="1、拆原有地砖及结合层" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="0.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="011108003003" Mc="块料零星项目" Xmtz="1、20mm厚黑金沙门槛石&#xD;&#xA;2、30mm干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="0.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="011207001004" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、墙面基层板，18mm阻燃板&#xD;&#xA;2、25x25双向木龙骨&#xD;&#xA;3、5mm木纹饰面板" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="18.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="011207001005" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、墙面基层板，18mm阻燃板&#xD;&#xA;2、25x25双向木龙骨&#xD;&#xA;3、浅灰色吸音板" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="34.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="011304001003" Mc="灯带（槽）" Xmtz="1、100*10木纹烤漆灯带&#xD;&#xA;2、基层板&#xD;&#xA;3、墙面灯槽" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m" Sl="11.82" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="011207001006" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、墙面乳胶漆&#xD;&#xA;2、腻子二遍乳胶漆二遍" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="38.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="011207001007" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、烤漆板墙面" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="8.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="010801001001" Mc="木质门" Xmtz="1、木纹色暗门&#xD;&#xA;2、多功能厅造型墙面处&#xD;&#xA;3、暗门外的饰面板另计&#xD;&#xA;4、含制作、安装及五金配件" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="010808001003" Mc="木门窗套" Xmtz="1、50mm宽白实木门套&#xD;&#xA;2、含龙骨及基层板" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按设计图示中心以延长米计算" Dw="m" Sl="3.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="011105006003" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、1mm厚304不锈钢踢脚线&#xD;&#xA;2、高度：H=80mm&#xD;&#xA;3、含基层板" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m2" Sl="1.09" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="011501019002" Mc="成品定制弧形书架" Xmtz="1、20mm成品实木家具板&#xD;&#xA;2、尺寸详见施工图纸&#xD;&#xA;3、清单工程量为垂直投影面积&#xD;&#xA;4、含软包、石材窗台板等&#xD;&#xA;5、详见建饰施11" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="7.54" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="外墙立面" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="011406001003" Mc="原外墙面新做涂料" Xmtz="1、外墙刷外墙弹性涂料&#xD;&#xA;2、外墙柔性腻子两遍，底涂，中涂，面涂&#xD;&#xA;3、5mm抗渗防裂砂浆&#xA;&#xD;&#xA;4、耐碱玻纤网格布(120g/m2)一道，砂浆固定&#xD;&#xA;5、瓷砖外墙专用界面剂一道&#xD;&#xA;6、瓷砖基层清理，对原基层松动、空鼓、干裂的部分的修补；厚度平均按20mm厚1:3水泥砂浆考虑（结算时不作调整）&#xD;&#xA;7、拆除的建筑垃圾，需装袋、袋口扎牢运出崇川区&#xD;&#xA;8、外立面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="573.87" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="011606002001" Mc="东立面护墙板拆除" Xmtz="1、外立面处原楼梯下护墙板拆除&#xD;&#xA;2、建筑垃圾外运" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="11.22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="010401004002" Mc="多孔砖墙" Xmtz="1、楼梯下新砌砖墙，M5" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="1.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="011201001002" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、新砌墙体内侧面20厚水泥砂浆粉饰" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="11.22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="011201001003" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、新砌墙体外侧面20厚水泥砂浆粉饰" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="11.22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="011406001004" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、清扫刮腻子两道，磨平&#xD;&#xA;2、涂封底涂料一道&#xD;&#xA;3、刷无机乳胶漆二遍&#xD;&#xA;4、新砌体内侧" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="11.22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="59" Qdbm="011607001001" Mc="挑檐处瓦面铲除" Xmtz="1、挑檐处找平层铲除&#xD;&#xA;2、瓦面铲除&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="按铲除部位的面积计算" Dw="m2" Sl="110.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="60" Qdbm="010901001001" Mc="挑檐处瓦面" Xmtz="1、波形沥青瓦2000mm*950mm*3，脊瓦500mm*900mm(选样报业主确认)（含配套的挂瓦条及顺水条等）&#xD;&#xA;2、35厚C20 细石混凝土找平层&#xD;&#xA;3、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计）&#xD;&#xA;4、对原基层破损、松动、空鼓、干裂的部分的修补；厚度平均按20mm厚1:3水泥砂浆考虑（结算时不作调整）" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算&#xD;&#xA;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Dw="m2" Sl="110.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="61" Qdbm="010902002001" Mc="挑檐处防水" Xmtz="1、外立面挑檐处&#xD;&#xA;2、1.5厚聚氨酯防水涂料" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积&#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内" Dw="m2" Sl="231.24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="62" Qdbm="030507008001" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、监控摄像头的拆除与恢复&#xD;&#xA;2、投标人自行勘查现场综合考虑，不区分摄像头的品牌、型号，确保恢复后达到拆除前工作水平" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="63" Qdbm="030701003001" Mc="空调器" Xmtz="1、外立面空调外拆除安装费，增加氟利昂、铜管等&#xD;&#xA;2、投标人自行勘查现场进行充分的考虑，结算时不予调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="64" Qdbm="030701003002" Mc="外立面零星拆除" Xmtz="1、外立面广告字，铭牌等拆除，拆除后交由园方保管&#xD;&#xA;2、投标人自行勘查现场进行充分的考虑，结算时不予调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="65" Qdbm="010902004001" Mc="更换排水管" Xmtz="1、更换已损坏的落水管&#xD;&#xA;2、管径及材质同原排水管&#xD;&#xA;3、含拆除及安装费用&#xD;&#xA;4、落水管外喷涂，同外立面" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算" Dw="m" Sl="48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="66" Qdbm="011506003001" Mc="玻璃雨篷" Xmtz="1、6+6夹胶钢化玻璃，玻璃胶固定&#xD;&#xA;2、80*80*4镀锌方管，喷白色氟碳漆&#xD;&#xA;3、80*120*4镀锌方管，喷白色氟碳漆&#xD;&#xA;4、含制作安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="6.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="67" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、80*80*4镀锌方管&#xD;&#xA;2、喷白色氟碳漆&#xD;&#xA;3、含预埋件制作安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="0.055" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="68" Qdbm="011102001001" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、30mm黄麻花岗岩荔枝面，含磨边倒圆&#xD;&#xA;2、30厚干硬性水泥砂浆结合层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="9.93" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="69" Qdbm="011610002005" Mc="原有窗拆除" Xmtz="1、西、北立面原有窗拆除&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="70" Qdbm="011610002006" Mc="原有窗拆除" Xmtz="1、一楼储藏间&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="71" Qdbm="011610002007" Mc="原有门拆除" Xmtz="1、西立面原有门拆除&#xD;&#xA;2、残值由自行考虑&#xD;&#xA;3、建筑垃圾外运" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="72" Qdbm="010802001002" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="1、新增80系列铝合金单开门，一楼储藏间处&#xD;&#xA;2、6+12A+6钢化玻璃&#xD;&#xA;3、含制作安装及五金配件等，详见施工图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="73" Qdbm="010807001001" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Xmtz="1、80系列1.4厚铝合金推拉窗&#xD;&#xA;2、6+12A+6钢化玻璃&#xD;&#xA;3、含制作安装及五金配件等，详见施工图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="64.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="74" Qdbm="010807005001" Mc="金属格栅窗" Xmtz="1、304不锈钢防盗窗：25*25*1.0方管，圆杆φ19*0.6&#xD;&#xA;2、按垂直投影面积计算" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="64.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="75" Qdbm="010807004001" Mc="金属纱窗" Xmtz="1、北立面处精钢纱窗，材质为0.6厚304不锈钢&#xD;&#xA;2、含制作安装及五金配件等，详见施工图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按框的外围尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="39.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="76" Qdbm="010802001003" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="1、60系列断桥铝合金弹簧门&#xD;&#xA;2、6+12A+6中空钢化玻璃&#xD;&#xA;3、含制作安装及五金配件等，详见施工图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="6.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="77" Qdbm="010401004003" Mc="多孔砖墙" Xmtz="1、窗侧墙体修补&#xD;&#xA;2、包含所有门窗更换产生的墙体缺口" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="补011707016001" Mc="新冠疫情常态化防控费用（南通补充清单-房屋建筑与安装工程）" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701002001" Mc="相关措施费" Xmtz="1、配合部分砌墙、出新、刷涂料、安拆等一切工作及安全防护、围护等&#xD;&#xA;2、投标人自行综合考虑，费用一次包定，结算不做调整" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701003001" Mc="脚手架" Xmtz="1、内墙面涂料等脚手架&#xD;&#xA;2、投标人自行综合考虑，费用一次包定，结算不做调整" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011704001001" Mc="路面保护费" Xmtz="1、施工过程中，对有可能会遭受破坏的路面进行保护" Jsgz="按建筑物超高部分的建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="011704001002" Mc="原车棚顶面拆除恢复费" Xmtz="1、原车棚顶面拆除恢复费用" Jsgz="按建筑物超高部分的建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="40000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金" Dw="项" Zdje="40000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="电气" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="8507b33e49fe43c28041569e545a2b47" MachineKey="B4-2E-99-0B-91-D4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:轨道射灯&#xD;&#xA;2、规格:LED&#xD;&#xA;3、安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:筒灯&#xD;&#xA;2、规格:5W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:成品云灯&#xD;&#xA;2、安装形式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:LED灯带&#xD;&#xA;2、规格:12W/M" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:配管&#xD;&#xA;2、规格:JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式:暗敷" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、规格:BV-2.5&#xD;&#xA;3、敷设方式:穿管敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="250" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="030412004004" Mc="护眼灯保护" Xmtz="1、护眼灯原拆，原恢复&#xD;&#xA;2、护眼灯保护" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:配合建筑装修局部装修损坏处更换强弱电" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="03B003" Mc="新冠疫情常态化防控费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>